// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR BSD-3-Clause)
/*
 * Copyright (C) STMicroelectronics 2022 - All Rights Reserved
 * Author: Alexandre Torgue <alexandre.torgue@foss.st.com> for STMicroelectronics.
 */

#include "stm32mp13xa.dtsi"

/ {
	soc {
		cryp: crypto@54002000 {
			compatible = "st,stm32mp1-cryp";
			reg = <0x54002000 0x400>;
			interrupts = <GIC_SPI 80 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clocks = <&rcc CRYP1>;
			resets = <&rcc CRYP1_R>;
			status = "disabled";
		};

		saes: saes@54005000 {
			compatible = "st,stm32-saes";
			reg = <0x54005000 0x400>;
			clocks = <&rcc SAES_K>;
			resets = <&rcc SAES_R>;
			status = "disabled";
		};

		pka: pka@54006000 {
			compatible = "st,stm32-pka64";
			reg = <0x54006000 0x2000>;
			clocks = <&rcc PKA>;
			resets = <&rcc PKA_R>;
			status = "disabled";
		};
	};
};
